===========================================================================

                            ActKey

                         Version 1.11.2

              Copyright 2018 Oki Data Corporation
===========================================================================

===============================================
 1. Configuration minimale requise
===============================================
 L'utilitaire nécessite un PC exécutant l'un des systèmes d'exploitation suivants :
  Windows 10 operating system
  Windows 8.1 operating system
  Windows 8 operating system
  Windows 7 operating system
  Windows Vista operating system
  Windows Server 2016 operating system
  Windows Server 2012 R2 operating system
  Windows Server 2012 operating system
  Windows Server 2008 R2 operating system
  Windows Server 2008 operating system

  Pour plus de détails sur l'utilisation de l'utilitaire, reportez-vous à votre manuel 
  ou au fichier d'aide de l'utilitaire.

=================================
 2. Remarques
=================================
1) Le pilote du scanneur doit être installé pour pouvoir utiliser ActKey.

2) Connectez-vous en tant qu'Administrateur pour installer ou désinstaller ActKey.

3) Spécifiez le mode PC distant pour la MFP dans le panneau du périphérique avant de numériser.

4) La fonction Numériser vers le PC local peut être utilisée par ActKey.

   Pour Windows Server 2008 : Dans les Propriétés du scanneur, cliquez sur longlet Evénements. Dans Actions, sélectionnez [Aucune action] et enregistrez. 
   Dans longlet Evénements, sélectionnez ensuite [Démarrer ce programme :], choisissez ActKey comme programme à démarrer et enregistrez à nouveau les paramètres.

5)PaperPort ne peut ouvrir l'image que si elle se trouve dans le dossier PaperPort.  
  Ainsi, si vous utilisez PaperPort pour Numériser vers l'application 1 ou 2, afin d'ouvrir l'image numérisée, 
  vous devez modifier les paramètres de PaperPort ou d'ActKey.

Ajout d'un dossier au Gestionnaire de dossiers dans PaperPortSE :
(1) Exécutez PaperPortSE.
(2) Sélectionnez Outils -> Gestionnaire de dossiers.
(3) Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez le dossier à ajouter.
(4) Cliquez sur OK.

Ajout d'un dossier dans ActKey :
(1) Exécutez ActKey.
(2) Dans la boîte de dialogue principale de l'interface utilisateur d'ActKey, cliquez sur le menu Paramètres des boutons.
(3) Sélectionnez le bouton Parcourir..., puis le répertoire que vous souhaitez ajouter comme celui automatiquement reconnu par PaperPort.

6) Si vous sélectionnez Afficher le pilote du scanneur et effectuez une numérisation via le câble USB, linterface utilisateur Twain saffiche. Cliquez sur OK pour numériser.

7) Une fois la tâche de numérisation Numériser vers PC-Fax terminée, le résultat imprimé peut être réduit en taille ou rogné sur la marge gauche.

8) Lorsque les clients de messagerie électronique Netscape et ThunderBird sont tous les deux installés (et que lun est sélectionné comme client de messagerie électronique par défaut dans ActKey), « Numériser vers un courrier électronique » peut démarrer un autre client de messagerie électronique, ce qui entraîne un message derreur du système.

9) Lorsque Netscape est installé seul (et quil nest pas défini comme le client de messagerie électronique par défaut), « Numériser vers un courrier électronique » ne pourra pas le démarrer.


=================================
 * Marques
=================================
Microsoft, Windows, Windows Server et Windows Vista sont des marques déposées aux États-Unis et
dans d’autres pays de la société Microsoft Corporation, USA.
Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques ou
des marques déposées de leurs sociétés respectives. 
