===========================================================================
 
                        Pilote de scanner

                        Version 1.2.3

              Copyright 2018 Oki Data Corporation
===========================================================================

 TABLE DES MATIÈRES
 1. Caractéristiques
  1.1 Mode simple
  1.2 Mode avancé
 2. Configuration requise
 3. Remarques
 *Marques commerciales et marques déposées
 

===========================================
 1. Caractéristiques
 ===========================================
Ce logiciel est le pilote TWAIN qui gère l'acquisition d'images depuis les applications qui prennent en charge le protocole TWAIN. 
Le pilote TWAIN contrôle les scanneurs connectés via USB et en réseau.
Il correspond également au format WIA (Windows Image Acquisition).

 ===========================================
 1.1 Mode simple
 ===========================================
Les tâches simples de numérisation peuvent être effectuées de façon pratique grâce à la personnalisation des paramètres de numérisation et des libellés de boutons.
Les cinq boutons de numérisation suivants sont préréglés et vous êtes libre de modifier leurs paramètres :
  Numériser une photo / Numériser un magazine / Numériser pour ROC / Numériser pour Internet / Personnaliser

 ===========================================
 1.2 Mode avancé
 ===========================================
En mode Avancé, vous pouvez configurer les paramètres tels que le mode de couleur, la résolution, la zone de numérisation et les réglages de couleur.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter le fichier d'aide du pilote du scanner.

 ===============================================
 2. Configuration requise
 ===============================================
 Ce pilote de scanneur est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :
 systèmes d'exploitation :
 - Windows 10
 - Windows 10 x64 Edition
 - Windows 8.1
 - Windows 8.1 x64 Edition
 - Windows Server 2012 R2 Edition
 - Windows 8
 - Windows 8 x64 Edition
 - Windows Server 2012 Edition
 - Windows Server 2008 R2 x64 Edition
 - Windows 7
 - Windows 7 x64 Edition
 - Windows Server 2008 
 - Windows Server 2008 x64 Edition
 - Windows Vista
 - Windows Vista x64 Edition

 ===============================================
 3. Remarques
 ===============================================

1) Ouvrez une session Administrateur pour installer ou désinstaller le pilote du scanneur.

2) Avant d'effectuer des tâches de numérisation sur l'ordinateur, réglez le statut MFP sur le mode ordinateur distant depuis le panneau de configuration de l'appareil.

3) Sous Windows 2008 Server, le service WIA n'est pas installé par défaut. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour installer le service WIA avant d'utiliser le pilote du scanneur :
 
  1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Panneau de configuration].
  2. Double-cliquez sur [Programmes et composants] puis cliquez sur [Activer ou désactiver des composants Windows].
  3. Dans le panneau [Gestionnaire de serveur], cliquez sur [Composants] puis sélectionnez [Ajouter un composant].
  4. Dans le panneau [Ajouter un composant], cochez la case [Expérience].
  5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour terminer la procédure d'installation (vous devrez redémarrer votre ordinateur).
   
4) Si vous ne parvenez pas à utiliser le service WIA pour la numérisation, veuillez vérifier que ce service est démarré.
   Démarrage du service WIA :
   Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Panneau de configuration].
   Double-cliquez sur [Outils d'administration].
   Double-cliquez sur [Services] et démarrez le service WIA depuis [Windows Image Acquisition(WIA)].

5) Sous Windows Server 2008, le service WIA peut être arrêté par défaut. Veuillez démarrer le service WIA en suivant la procédure ci-dessous lorsque vous utilisez le pilote WIA. 

  1. Double-cliquez sur [Outils d'administration] dans le [Panneau de configuration]. 
  2. Double-cliquez sur [Services].
  3. Ouvrez les propriétés de [Windows Image Acquisition(WIA)].
  4. Sélectionnez [Automatique] comme [Type de démarrage]. 
  5. Cliquez sur [Démarrer] comme [État du service]. Cliquez sur [Appliquer], puis cliquez sur [OK].

6) Dans certaines applications, l'interface utilisateur du pilote du scanneur ne s'affiche pas (par exemple [automatic scan] (numérisation automatique), [the native interface is non-displayed] (l'interface native ne s'affiche pas) etc.). Modifiez les paramètres pour afficher l'interface utilisateur du pilote du scanneur, puis renouvelez la numérisation. Veuillez vous référer au manuel de l'application pour plus d'informations.

7) La numérisation en haute résolution peut être impossible à cause de limitations de certaines applications ou du manque de mémoire vive et d'espace disque sur l'ordinateur, etc. Dans ce cas, tentez une nouvelle numérisation après avoir sélectionné une résolution plus basse ou après avoir réduit la taille de la sélection.

8) Les options disponibles varient entre le pilote TWAIN et le pilote WIA.

9) Veuillez ne pas utiliser le pilote TWAIN ou WIA avec plusieurs occurrences d’une application ou plusieurs applications en même temps.

10) Veuillez utiliser le pilote TWAIN ou le pilote WIA2.0 lorsque vous numérisez les deux côtés d'un document original. Le pilote WIA1.0 ne prend pas en charge la numérisation recto-verso. 

11) Lorsque des documents sont numérisés à partir du chargeur automatique de documents (en utilisant le pilote WIA), certaines pages peuvent ne pas s'afficher. Si ce cas se présente, veuillez utiliser le pilote TWAIN.

12) La fonction [sélections multiples] peut ne pas être disponible (selon les applications) si deux ou plusieurs images ne peuvent pas être reçues à la fois.

13) Lorsque vous numérisez depuis un produit Microsoft (Word, Excel, etc.), veuillez sélectionner le pilote TWAIN dans les paramètres du périphérique [scanneur ou appareil photo]. Veuillez régler et numériser un original à la fois.

14) Microsoft Word97/Excel97 (ou PhotoEditor) ne peut numériser qu’un document original à la fois. Veuillez régler et numériser une page de l'original.

15) La boîte de dialogue de progression de la numérisation est affichée plus de fois que le nombre d'originaux lorsque vous numérisez avec le pilote WIA sous Adobe Photoshop CS3.

16) La fonction [Numérisation vers l'ordinateur local] nécessite [ActKey]. Veuillez installer [ActKey] sur l'ordinateur avant d'utiliser la fonction [Numérisation vers l'ordinateur local]. 

    Pour Windows Server 2008 : Dans les propriétés du scanneur, cliquez sur l'onglet Événements. Sous Actions, sélectionnez [Ne rien faire] et sauvegardez. Puis sous l'onglet Événements, sélectionnez [Démarrer ce programme], choisissez Actkey comme programme à démarrer et enregistrez de nouveau les paramètres.
    Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour plus d'informations.


 =================================
 *Marques commerciales et marques déposées
 =================================
 Microsoft, Windows 10, Windows 10 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2 Edition, Windows 8, Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012 Edition Windows 7, Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Edition sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans le reste du monde. 
 
 Des éléments de ce produit ont été créés avec LEADTOOLS 1991-2006, LEAD Technologies, Inc.  
 TOUS DROITS RÉSERVÉS. Des éléments de ce produit sont déposés sous le brevet américain 5,327,254 et les équivalents étrangers.

 Dynamic TWAIN V4.1 Copyright(C) 2007 Dynamsoft, tous droits réservés.
 
 Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées mentionnées dans ce fichier 
LISEZ-MOI appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
